FM-1  MIDI 
中文版
通道：音符通道 midich 默认 All（响应全部通道）；效果通道 effectch 默认 MIDI ch 2；系统实时消息无通道。
⚠ CC 1(ModWheel) 若发在效果通道(默认 ch2)上，会被当作效果参数(Filter Type)，不再作用于 ModWheel；发在其它通道即可（弯音轮 Pitch Bend 不受影响，任意通道均可）。
① 音符通道 (midich)
	消息
	字节
	数据 / CC
	响应

	Note On
	9n
	note, vel 1–127
	发声（vel=0 视为关音）

	Note Off
	8n
	note
	松键

	Program Change
	Cn
	0–127
	音色 001–128

	Pitch Bend
	En
	14-bit
	弯音

	Aftertouch
	Dn
	0–127
	通道触后

	Mod Wheel
	Bn
	CC 1
	调制

	Sustain
	Bn
	CC 64
	延音（松开释放）


② 效果通道 (effectch，默认 ch2)  ·  CC 0–23
	CC
	效果
	参数
	范围

	0
	Filter
	Switch
	0=off / ≥1=on

	1
	Filter
	Type
	0–2 (LPF/BPF/HPF)

	2
	Filter
	Cutoff
	0–107

	3
	Filter
	Q
	0–10

	4
	Reverb
	Switch
	0=off / ≥1=on

	5
	Reverb
	Type
	0–2 (Room/Hall/Plate)

	6
	Reverb
	Decay
	0–100

	7
	Reverb
	Mix
	0–100

	8
	Delay
	Switch
	0=off / ≥1=on

	9
	Delay
	Decay
	0–100

	10
	Delay
	Rate
	0–100

	11
	Delay
	Mix
	0–100

	12
	Distortion
	Switch
	0=off / ≥1=on

	13
	Distortion
	Gain
	0–100

	14
	Distortion
	Tone
	0–100

	15
	Distortion
	Level
	0–100

	16
	Chorus
	Switch
	0=off / ≥1=on

	17
	Chorus
	Freq
	0–100

	18
	Chorus
	Depth
	0–100

	19
	Chorus
	Mix
	0–100

	20
	Phaser
	Switch
	0=off / ≥1=on

	21
	Phaser
	Freq
	0–100

	22
	Phaser
	Depth
	0–100

	23
	Phaser
	Mix
	0–100


③ 系统实时 (无通道)
	字节
	消息
	响应

	F8
	Clock
	跟随外部 BPM

	FA
	Start
	从第 0 步起播

	FB
	Continue
	同 Start（无续播）

	FC
	Stop
	停止


SysEx：F0 43 10 pp qq vv F7 → 单参数写入（参数号 pp×128+qq, 0–155；值 vv）。
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